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      ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


для заказа емкостных аппаратов под давлением и емкостей, резервуаров без давления.
	Наименование аппарата
	

	Фактический адрес вашей компании
	

	Место поставки
	

	Количество
	


	№п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1. 
	Вместимость, м3
	

	2. 
	Материальное исполнение 
	

	3. 
	Рабочие и расчетные параметры среды
	Давление рабочее, МПа (кгс/см2)
	

	4. 
	
	Давление расчётное, МПа (кгс/см2)
	

	5. 
	
	Рабочая температура, °С
	

	6. 
	
	Расчётная температура, °С
	

	7. 
	Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением, °С
	

	8. 
	Характеристика рабочей среды
	Наименование
	

	9. 
	
	процентный состав, %
	

	10. 
	
	Физическое состояние (газ, пар, жидкость)
	

	11. 
	
	Плотность, т/м3
	

	12. 
	
	Пожароопасность, ГОСТ 12.1.004-91
	

	13. 
	
	Категория и группа взрывоопасности, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99
	

	14. 
	
	Класс опасности, ГОСТ 12.1.007-76
	

	15. 
	Необходимость термообработки (да, нет)
	

	16. 
	Тип опор
	Бетонные
	

	17. 
	
	Металлические на фундаменте
	

	18. 
	
	Металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов)
	

	19. 
	
	Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов)
	

	20. 
	Тип аппарата (горизонтальный, вертикальный)
	

	21. 
	Наличие, наименование внутреннего антикоррозионного покрытия
	

	22. 
	Наличие, наименование внешнего антикоррозионного покрытия
	

	23. 
	Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для её крепления
	

	24. 
	Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов работающих при давлении более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2))
	

	25. 
	Площадка обслуживания, да/нет
	

	26. 
	Скорость коррозии, мм/год, не более
	

	27. 
	Срок службы, лет
	

	28. 
	Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, баллов
	

	29. 
	Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию
	

	30. 
	Теплообменное устройство (тип по АТК 24.218.07-90)
	

	31. 
	Электрообогрев
	

	32. 
	Число циклов нагружения за весь срок службы, не более
	

	33. 
	Место установки аппарата (установка наружная, в отапливаемом помещении, в неотапливаемом помещении)
	

	34. 
	Дополнительные требования



	35. 
	Комплектация аппарата:
	

	36. 
	Перемешивающее устройство (да/нет)
	

	37. 
	Предохранительный клапан (да/нет)
	

	38. 
	Манометр (да/нет)
	

	39. 
	Термометр (да/нет)
	

	40. 
	Кран шаровый (да/нет)
	

	41. 
	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °С
	

	42. 
	Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха данного района, °С
	


К опросному листу необходимо приложить эскиз аппарата, с указанием всех требуемых габаритных и присоединительных размеров, диаметра аппарата, а также таблицу штуцеров с указанием DN, PN фланцев, типа уплотнительных поверхностей, ответных деталей штуцеров.
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