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      ОПРОСНЫЙ ЛИСТ


для заказа теплообменного оборудования.
	Наименование аппарата
	

	Фактический адрес вашей компании
	

	Место поставки
	

	Количество
	


	№п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1. 
	Маркировка по ТУ
	

	2. 
	Материал труб
	

	3. 
	Материал кожуха
	

	4. 
	Диаметр кожуха, мм
	

	5. 
	Диаметр труб, мм
	

	6. 
	Количество ходов
	

	7. 
	Площадь теплообмена, м2
	


Дополнительные параметры
	№п/п
	Характеристика  пространства
	Трубное
	Межтрубное

	8. 
	Давление, МПа

      - рабочее

      - расчетное
	
	

	9. 
	Температура  рабочая, °С
- вход

- выход
	
	

	10. 
	Температура расчетная, °С  
	
	

	11. 
	Температура стенок кожуха и труб, °С
(только для аппаратов типа Н и К)
	
	

	12. 
	Минимально-допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С (в общем случае можно писать минус 20  С при пневмоиспытании) 
	
	

	13. 
	Наименование рабочей среды и процентный состав
	
	

	14. 
	Физическое состояние среды (газ, жидкость)
	
	

	15. 
	Класс опасности среды по ГОСТ 12.1.007-76 (для нетоксичных писать: нетоксично)
	
	

	16. 
	Взрывоопасность (да, нет)
	
	

	17. 
	Воспламеняемость (да, нет)
	
	

	18. 
	Вызывает МКК (для нержавеющей стали)
	
	

	19. 
	Вызывает коррозионное растрескивание (да, нет)

Если «да», проверить возможность термообработки.
	
	

	20. 
	Прибавка на коррозию (обратить внимание, чтобы значения были для всех сталей, применяемых в аппарате, для трубного и межтрубного пространства) 
	
	

	21. 
	Тип крепления труб в трубных решетках
	

	22. 
	Нужны ли детали для крепления теплоизоляции (да, нет)
	

	23. 
	Нужны ли шарнирные устройства (да, нет)

Если «да», то левые или правые.
	

	24. 
	Горизонтальные аппараты устанавливаются: 

- на бетонном  основании,

- на металлоконструкции
	

	25. 
	Класс герметичности по ОСТ 26-11-14-88
	
	

	26. 
	Материал прокладок
	
	

	27. 
	Запасные детали
	
	

	28. 
	Срок службы аппарата
	
	

	29. 
	Расход среды (трубное/межтрубное)
	
	

	30. 
	Дополнительные требования




Таблица штуцеров:
	Обозначение 
	Назначение 
	Dу, мм
	Pу, МПа
	Вылет, мм
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